　　　　　　　　　　　SystemDriver PD-5.41 リリースノート
　　　　　　　　　技研商事インターナショナル株式会社技術支援グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　2002/12/20



Ver 5.41.1での変更点
	
	・WindowsInstallerベースでインストールする際、アップデートインストールが
	　できない不具合を修正。



−−−過去の変更履歴−−−

Ver 5.41での変更点
	
	・Sentinel USBドライバのWindows 2000とXPでWHQL（Microsoft Windows Hardware
	　Quality Labs）認証を取得した。
	
	・増設PCIパラレル･ポート･カードをサポート。前バージョンでパッチにて対応
	　していたものを内包した。パッチの時と同様、Sentinel System Driverの構成
	　ユーティリティ(SetupSysDriver.exe)を使ってPCIポートのアドレスを手動設定
	　する。
	
	・SuperProUSBキーのRNBOsproFindNextUnit API関数による誤認識問題を修正。


Ver 5.39.2での変更点
	
	・USB用のドライバファイルの進捗によって、インストールに失敗したと
	　のメッセージ（Installation Failed）が表示されることがあった不具合
	　を修正した。
	
	・英語以外のOSでドライバの導入に失敗していたのを修正した。
	　これは一部の文字コードを処理できていなかったことが原因だった。
	
	・USB版ドライバのMicrosoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)
	　の取得（実際にはPD-5.39の段階から取得）。
	
	・マージモジュールの仕様変更。幾つかの新しい操作が追加された。
	　詳細は"SentinelDriverInstall_Start.htm"を参照。
	
	・Microsoft ICE (Internal Consistency Evaluation) に合格し、
	　SystemDriverを使用したアプリケーションでWindows2000ロゴ取得の
	　条件を満たした。
	
	・SuperproUSBのみのSystemDriver組み込みに対応。以前のバージョンで
	　はSuperproUSBのみの使用時にもパラレルポート版のSystemDriverの導入
	　が必須だった。
	
	・USBドライバを後から追加する際に、フォルダ名に2バイトコードを含む
	　環境からでも導入を行えるようにした。
	
	・仮想デバイスドライバ（VDD）がWindows NTもしくは2000にインストール
	　されないようにした。
	
	・Cドライブ以外のドライブにOSが導入されている場合や、標準以外の
	　フォルダにもドライバが導入可能なようにした。

Ver PD-5.39での変更点

	・Windows Installerベースのインストールに対応した。
	・Internetでのファイル配布に便利なInternet Installerファイルの作成。
	・Windows2000での完全レガシーフリーPCでパッチを使用せずに正常に
	　動作するように変更。
	・SuperproNetのサポートを行う。
	


Ver PD-5.38.2.G'での変更点（非一般配布版）

	・NEC製PC-9821シリーズとWindows2000のための設定ファイルに一部変更
	　を加えた。
	・SuperproUSBとFindNext関数の使用に関して、注意すべき仕様の記載を
	　マニュアルに追加した。
	・Windows2000での完全レガシーフリーPCに対する追加ファイルを同梱した。


Ver PD-5.38.2.Gでの変更点

	・Windows2000での動作確認と対応を行った。
	・NEC製PC-9821シリーズとWindows2000の組み合わせで動作しないケースが
	　あり、その対処のために設定ファイルの追加を行った。


Ver PD-5.38.2での変更点

	・バージョン名やリリース名称などに関して、暫定版であったPD-5.38Pを
	　制式化した（機能面の変更はありません）。


Ver PD-5.38Pでの変更点

	・PD-5.34が動作している環境下で、PD-5.34をアンインストールせずにPD-5.38
	　をインストールするとエラー（青画面）が出る場合があるのを解消。


Ver PD-5.38での変更点

	・WindowsNT,Windows9xでSystemDriverを導入後、再起動を行わずに使用可能
	　する際に古いSystemDriverを自動的に停止させるようにした。
	・Microphar keyでの不具合対処


Ver PD-5.37での変更点

	・WindowsNT,Windows9xでSystemDriverを導入後、再起動を行わずに使用可能
	　になる（ただし富士通製FM/Vを除く）。
	・SuperproUSBをWindowsNT5.0,Windows9xでサポートするためのファイルを追加。
	・WindowsNTでのECPプリンタポートのサポートを行うようになった。以前の
	　バージョンではWindowsNTでECPプリンタポートを使用してプロテクタへの
	　アクセスと印字を同時に行う際に動作不具合を起こすことがある。
	・レジストリファイルへデータを格納する際の書式変更
	・プリンタポートにSuperproが接続されていない場合にSuperproの読みとりを
	　行うと、エラーが帰るまでに長い時間が掛かる場合があった。BUSY信号の
	　処理を変更することによりその時間を短縮した。


Ver　PD-5.36 での変更点 
	・WindowsNTを使用していてプロテクタを接続していないときの反応速度を
	　向上させた。
	・セキュリティ性の向上
	・Windows98の正式サポート（PD-5.3xでも動作は可能）。
	・Windows98日本語版の正式サポート（PD-5.3xでも動作は可能）。
	・DEC AlphaでSETUP.EXEが正常に動作しない不具合の解消
	・同一バージョンのドライバが導入されている場合には、再インストールを
	　行わないように仕様変更（Windows9x,NTのみ）。
	・今年後半に出荷予定の新型SuperproとPro向けのアプリケーション組み込み
	　ファイルに対応した。
	・リリースノート（当書面）の書式変更



Ver　PD-5.34 での変更点 
	・WindowsNT4.0での動作速度の不具合に関して対策。PD-5.33ではMMX機能を内蔵
	　したPentium機種でプログラムの方法によっては動作速度が遅くなっていた。
	・Windows95/98とWindowsNT4.0において、コントロールパネルの"アプリケー
	　ションの追加と削除"に対応（Win95 logo compliant）。



Ver　PD-5.33 での変更点
	・MIPS に対応の停止（WindowsNTがサポートを行わないことによる）
	・WindowsNT でインストールに必要なファイルが標準の設定と異なるディレクトリ
	　の中に格納されていると、インストールに失敗することがあった。この問題の
	　解決を行った。
	・Windows3.1 と WindowsNT と Windows95 のインストーラに関して、インストール
	　時にエラーメッセージを返すようにした。正常にインストールが行われると"0"
	　が戻値として得られる。
	・WindowsNT と Windows95 のインストーラに関して、エラーメッセージを含む
	　メッセージを一切表示しないオプション"/E"が追加された。
	・WindowsNT でアンインストール機能の強化。従来はアンインストールを行っても
	　レジストリに設定が一部残っていた。
	・各種 OS を自動的に判定してインストールを行う setup ツールが添付された。
	　（これについてはマニュアルの導入方法の部分で解説します）
	・Windows95 で一部の ECP モードのコンピュータとプリンタの組み合わせで、
	　印字中にプロテクタを見失う問題があった。この問題を解消した。
	・WindowsNT で処理の重いタスクに対して影響を受けにくくなった。
	・ファイル構成の変更。setup.exe の採用により WindowsNT で使用していた
	　install.bat が不要になった。



Ver　PD-5.30 での変更点
	・WindowsNT4.0 における NET-Sentinel Service 版サーバーモジュールに対応
	・Win95 におけるアンインストーラの仕様変更
	・Win95 においてディレクトリ名が３０文字以上ある場所に、インストーラ
	 ファイルが存在する場合、導入に失敗することがあった不具合を解決。
	・インストーラにバージョンチェックを無視するオプションを追加（ /O ）。
	・速度的な最適化、システムのタスクに影響を受けずに連続したプロテクタ
	 の読み取りが可能になった。
	・一部のCompaq PC で動作不具合が発生していた問題を解決。
	・低電力仕様のプリンタポートを使用する際に十分な電力を供給する。



Ver　PD-5.17 での変更点
	・WindowsNT 4.0 に対応した。
	・NET-Sentinel Setrver モジュールのファミリーコード自動選定機能に対応


Ver　PD-5.16 での変更点
	・プリンタポートのコントローラにSMC社のSMC935という制御素子が使用されて
	　いる機種の一部で、プロテクタの動作環境判断に失敗することがある不具合
	　を解決した（FM/VのSPシリーズが相当）。
	・PC-9821シリーズで一部のプリンタを使用して印字中、プロテクタの読み取り
	　を行うと印字が一時停止する問題を解決完了。



Ver　PD-5.15 での変更点 
	・FM/V の Pentium 採用機種で、プリンタポートのモードが EPP モードになって
	　いる状態で動作していなかった問題を解決した。



Ver 5.2C での変更点（一般には非公開のバージョン）
	・Windows3.1、Windows95、WindowsNT での NEC PC-9821 シリーズのダイナミック
	　ポートチェンジに対応した。
	・OS/2 でのドライバ導入時に環境によって導入に失敗することがあるのを防止。
	・WindowsNT において機種判定ルーチン方法を強化し、機種のパターンを厳密に
	　判定することで動作を安定化させた。
	・Windows95、WindowsNT でのマニュアル設定項目（メニューで選択可能）の増加
	　により、異常時の細かな設定変更が可能になる。



Ver 5.21 での変更点（一般には非公開のバージョン）
	・Windows3.1、Windows95、WindowsNT での NEC PC-9821 シリーズの一部機種で
	　タイマー回路の関係で、プロテクタへの送信データが不正なものになることが
	　あった状況を解消。



Ver PD-5.1(5.14) での変更点
	・Windows95 のサポート。
	・WindowsNT for PowerPC のサポート
	・インストーラの一部変更（アンインストール機能を付加）	


Ver PD-5.0（初期バージョン） 
	・レトロフィット API からのコールを受け付けるように作成された初の
	　SystemDriver 。
	・WindowsNT での 16Bit-API と 32Bit-API のサポートを同一セットの Driver
	　で行なえるようにした。
	・Windows3.1、DOS、OS/2 の SystemDriver が加わった。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


